En esta primera versión se trabajó con la configuración de la raspberry pi, la generación de los vectores de los trapecios, la conexión con el Rehastim y el control del mismo. Esta versión es capaz de conectarse con el estimulador pero su control no es el óptimo, debido a que presenta retrasos y los trapecios no corresponden al tiempo con el que se diseña.